**제품명 :** **DC-SP6281EXP (Full-HD 방폭 30배 IR PTZ 카메라)**

**1. 기능 및 구성**

1.2.8" 저조도 특화 센서

AF 광학 줌 렌즈 (f=4.4 - 130mm), 30배 줌

IR LED (야간 가시 거리 : 100m)

트루 WDR

지능형 이미지 분석

이상 음원 감지

알람 입력/출력

ONVIF Profile S

KCs 내압 인증 (Ex db IIC T6 Gb)

KCs 분진 인증 (Ex tb IIIC T85°C Db)

스테인레스 316L

벽부형 브라켓 (옵션)

**2. 제 원**

이미지 센서 : 1/2.8“ Progressive Scan CMOS

최대 해상도 : 1920x1080

렌즈 타입 : AF 광학 줌 렌즈

초점 거리 : f=4.4 - 130mm (30배)

조리개 : F1.6 - 4.3

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/1 ~ 1/30,000)

주간 / 야간 모드 : IR 컷 필터 (자동, ICR)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 100m (4개)

디지털 노이즈 감소 : 5단계 지능형 노이즈 제거

역광 보정 : 지능형 역광 보정, 트루 WDR

영상 분석 : 지능형 이미지 분석 - 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 침범 및 이탈 감지

안개보정 : 스마트 안개 제거

팬 범위 : 360° (무한 회전)

팬 속도 : 0.1~80°/초

틸트 범위 : 180° (-90~90°)

틸트 속도 : 0.1~60°/초

프리셋 : 128개

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

이벤트 : 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 침범 및 이탈 감지, 알람 입력, 이상 음원 감지

오디오 입력 / 출력 : 1 / 1

알람 입력 / 출력 : 1 / 1

내압 : Ex db IIC T6 Gb (KCs)

분진 : Ex tb IIIC T85°C Db (KCs)

방진 / 방수 대응 : TBD

동작 온도 : -20°C ~ 60°C

전원 : 220VAC (옵션: 24VAC)

소비 전력 : 220VAC: 최대 60W

인증 : KC

재질 : 스테인리스 316L

외형 치수 : 295mm x 205mm x 334mm

무게 : 15kg