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제품명 : DC-V1142XJ 2.4mm (Full-HD 핀홀(모듈형) 카메라)

1. 기능 및 구성 
DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
2.13MP 저조도 특화 센서
고정 초점 렌즈 (f=2.4mm)
[bookmark: _GoBack]모듈 분리형 구조(카메라, 메인)
모듈간의 거리 최대 30M
Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
오디오 입력/출력
알람 입력/출력
PoE IEEE 802.3at (Class 4), 12VDC
트루 WDR 지원
ONVIF 지원
지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
이상 음원 감지 이벤트 지원
자동 음원 방송 지원
대한민국 연구개발 및 제조
2. 제 원  
이미지 센서: 1/2.8", 2.13MP Sony Starvis CMOS
최대 해상도: 1920 x 1080
주사 방식: 프로그레시브 스캔
렌즈 타입: 고정 초점 렌즈
초점 거리: f=2.4mm
조리개: F2.0
Iris 제어: 고정 IRIS
와이드 다이나믹 레인지: 트루 WDR(120dB)
연결 타입: RJ45
지원 거리: 30M
비디오 압축 방식: H.265, H.264 (MP) M-JPEG
멀티 비디오 스트리밍: Quadruple 스트리밍
이더넷: RJ45 (10/100BASE-T)
"이벤트: 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지),
알람 인, 이상 음원 감지"
이벤트 동작: 알람 아웃, 이메일, 원격 콜백, 자동 음원 방송, FTP 업로드, SD카드 녹화
오디오 입력/출력: 1 / 1
알람 입력/출력: 1 / 1
전원: 12VDC, PoE IEEE 802.3at (Class 4)
인증: FCC, CE, KC
외형 치수 (W x H x D)<메인 모듈>: 153mm x 36.5mm x 132.7mm"
외형 치수 (W x H x D)<카메라 모듈>: 37mm x 37mm x 30.5mm mm"
무게: 1 kg
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