**제품명 :** **DH-2126PFN (24채널 기가비트 PoE 스위치 허브 (GPS NTP 서버))**

**1. 기능 및 구성**

GPS 시각 수신장치가 포함된 NTP Server 내장

PoE(IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 지원

최대 330W PoE 제공

PoE 포트 x24 (10/100/1000BASE-T)

업링크 포트 x2 (10Gb Base, 2 SFP+)

**2. 제 원**

메모리 : 2Gb NAND flash, 512MB DDR3

스위칭 용량 : 56Gbps

NTP 서버 : 지원 (GPS 시각수신장치 내장)

서비스 포트 : 24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)

업링크 포트 : 2 SFP+ (10Gb Base)

지원 PoE 규격 : IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009

PD 연결 : 최대 24 IEEE 802.3af PDs or 최대 12 IEEE 802.3at PDs

PSE 용량 : 330W

동작 온도 : 0°C ~ 50°C

전원 : 220VAC

소비 전력 : 450W

인증 : KC

외형 치수(W x H x D) : 440mm x 44mm x 260mm

무게 : 3.1kg