**제품명 :** **DH-2328PF (24채널 기가비트 PoE 스위치 허브)**

**1. 기능 및 구성**

DirectIP NVR 연동 지원

PoE(IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 지원

최대 380W PoE 제공

PoE 포트 x24 (10/100/1000BASE-T)

업링크 포트 x4 (1000BASE-X, 4 SFP)

**2. 제 원**

메모리 : 512MB SDRAM, 256MB Flash

스위칭 용량 : 56Gbps

서비스 포트 : 24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)

업링크 포트 : 4 SFP (1000BASE-X)

지원 PoE 규격 : IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009

PD 연결 : 최대 24 IEEE 802.3af PDs or 최대 12 IEEE 802.3at PDs

PSE 용량 : 380W

동작 온도 : 0°C ~ 50°C

전원 : 220VAC

소비 전력 : 460W

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수(W x H x D) : 440mm x 42.8mm x 268mm

무게 : 4.28kg