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제품명 : DR-2504PT (TTA인증 4채널 녹화기)

1. 기능 및 구성 
공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품
최대 160Mbps 데이터 처리
최대 120ips 4K 실시간 녹화
UHD 디스플레이 지원
H.265 / H.264 코덱 지원
4채널 PoE 스위치 내장
SATA x2, eSATA x1 포트 내장
대한민국 연구개발 및 제조

2. 제 원  
비디오 입력 : 4 채널
최대 데이터 처리량 : 160Mbps
비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA
감시 최대 해상도 : 3840 x 2160
녹화 최대 처리량 : 70Mbps, 120ips@4K
녹화 해상도 : 최대 4K
녹화 압축방식 : H.265, H.264
재생 퍼포먼스 : 4채널 동시 재생
HDD 장착 가능 수량 : SATA x2, eSATA x1
클라이언트 연결 : 기가비트 이더넷 x 1
클라이언트 전송속도 : 50Mbps
카메라 연결 : 고속 이더넷 x 4
카메라 전원공급 : PoE (IEEE 802.3at class 4)지원 4 포트, 30W
운영체제 : 임베디드 리눅스
오디오 입력 / 출력 : - / 1RCA + 1HDMI
알람 입력 / 출력 : 4 / 1
시리얼 인터페이스 : RS232(터미널 블럭)
USB : USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
전원 입력 : DC 12V 2.2A (NVR), DC48V 0.64A(PSE)
인증 : TTA Verified Ver.1, KC
외형치수 (W x H x D) : 300mm x 62mm x 231 mm
무게 : 2.2 kg
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