**제품명 :** **DR-8532D-AT (TTA 인증 32채널 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

공공기관용 보안성능품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품

최대 370Mbps 데이터 처리

최대 960ips 4K 실시간 녹화

UHD 디스플레이 지원

H.265 / H.264 코덱 지원

SATA x8, 포트 내장

RAID 1, 5, 10 지원

듀얼 파워

대한민국 연구개발 및 제조

망 분리형 스위치 구조

영상데이터 보안 압축 시스템

데이터 위변조 실시간 감시

데이터 전송 암호화

접속자 행동 실시간 Log 생성

**2. 제 원**

비디오 입력 : 32 채널

최대 데이터 처리량 : 370Mbps

비디오 출력 : 2 HDMI

감시 최대 해상도 : 3840x2160

녹화 최대 처리량 : 230Mbps 960ips@4K

녹화 해상도 : 최대 12MP

녹화 압축방식 : H.265, H.264

재생 퍼포먼스 : 32채널 동시 재생

HDD 장착 가능 수량 : SATA x8, eSATA x4, RAID 1, 5, 6, 10 지원

클라이언트 연결 : 기가비트 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도 : 50Mbps / 100Mbps(BRP 모드)

카메라 연결 : 기가비트 이더넷 x 3 / SFP x 2

운영체제 : 임베디드 리눅스

오디오 입력 / 출력 : 1 RCA / 1RCA 2HDMI

알람 입력 / 출력 : 16 / 4

시리얼 인터페이스 : RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블럭)

USB : USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1

전원 입력 : 100-240VAC

인증 : TTA Verified Ver.1, KC

외형치수 (W x H x D) : 482.6mm x 88mm x 529.5mm

무게 : 12.6kg