**제품명 :** **DR-C3265P (DirectIP 32채널 H.265 4K 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

최대 370Mbps 데이터 처리

UHD 디스플레이 지원

최대 960ips 4K실시간 녹화

H.265 / H.264 코덱 지원

16채널 PoE 스위치 내장

대한민국 연구개발 및 제조

자가 진단 및 자가 오류 복구

온라인 펌웨어 업그레이드

스마트폰 이중 인증 보안 로그인

사생활 보호 영역 설정

단계별 암호화 통신(SSL)

채널별 비트레이트 분배

녹화 멀티스트림

스마트 네트워크 장애 조치

**2. 제 원**

비디오 입력: 32 채널

최대 데이터 처리량: 370Mbps

비디오 출력: 2 HDMI

감시 최대 해상도: 3840x2160

녹화 최대 처리량: 230Mbps 960ips@UHD

녹화 해상도: 최대12MP

녹화 압축방식: H.265, H.264

재생 퍼포먼스: 32채널 동시 재생

HDD 장착 가능 수량: SATA x6, eSATA x4, RAID 1 지원

클라이언트 연결: 기가비트 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도: 50Mbps / 100Mbps(BRP 모드)

카메라 연결: 기가비트 이더넷 x 16 기가비트 이더넷 x 1(Ext)"

카메라 전원공급: PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 16 포트, 120W

운영체제: 임베디드 리눅스

오디오 입력/출력: 1 RCA / 1RCA + 2HDMI

알람 입력/출력: 4 / 1

시리얼 인터페이스: RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블록)

USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1

전원 입력: 220VAC

인증: FCC, UL, CE, CB, KC

외형치수 (W x H x D): 430mm x 88mm x 412.8mm

무게: 6.75kg