**제품명 : DR-S1304P (DirectIP 4채널 Full-HD 녹화기)**

**1. 개요**

DR-S1304P는 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP™를 기반으로 이루어진 4채널 NVR입니다. 5MP 120ips 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정없이 NVR에서 DirectIP™카메라를 연결해서, 감시, 녹화 및 카메라의 모든 설정을 할 수 있습니다.

**2. 기능 및 구성**

- 최대 50Mbps 처리

- 최대 120ips 5MP 실시간 녹화

- 최대 120ips 5MP 실시간 감시

- DirectIP 프로토콜을 통한 손쉬운 설치, 설정 및 재생

- 4채널 PoE 스위치 내장

- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원

**3. 제 원**

- 비디오 입력 : 4 IP 채널

- 비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA

- 감시 해상도 : 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200

- 감시 속도 : Up to 120ips

- 녹화 해상도 : Up to 5MP (IP Camera 사양에 의존)

- 압축방식 : H.265, H.264

- HDD : SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")

- 클라이언트 연결 : Fast Ethernet (Client) x1

- USB : USB 2.0 x 2

- 운영체제 : Embedded Linux

- 외형치수 (W x H x D) : 205mm x 44.5mm x 216.4mm

- 중량 : 1.27 kg ( 2.80 lb) (with 1 HDD)

- 동작 온도 : 0°C to 40°C

- 전원 입력 : NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Output : 48V , 1.0A)

- 전력 소비량 : NVR: 48V , 0.81A, Max. 39W PSE : Max. 30W

- 인증 : KC, CE, FCC