**제품명 :** **DR-S6532P (DirectIP 32채널 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

최대 370Mbps 데이터 처리

최대 960ips 4K실시간 녹화

UHD 디스플레이 지원

H.265 / H.264 코덱 지원

16채널 PoE 스위치 내장

SATA x6, eSATA x4 포트 내장

RAID 1 지원

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

비디오 입력 : 32 채널

최대 데이터 처리량 : 370Mbps

비디오 출력 : 2 HDMI

감시 최대 해상도 : 3840x2160

녹화 최대 처리량 : 230Mbps 960ips@4K

녹화 해상도 : 최대 4K

녹화 압축방식 : H.265, H.264

재생 퍼포먼스 : 32채널 동시 재생

HDD 장착 가능 수량 : SATA x6, eSATA x4, RAID 1 지원

클라이언트 연결 : 기가비트 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도 : 50Mbps

카메라 연결 : 기가비트 이더넷 x 16 기가비트 이더넷 x 1(Ext)

카메라 전원공급 : PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 16 포트, 120W

운영체제 : 임베디드 리눅스

오디오 입력 / 출력 : 1 RCA / 1RCA + 2HDMI

알람 입력 / 출력 : 4 / 1

시리얼 인터페이스 : RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블럭)

USB : USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1

전원 입력 : 220VAC

인증 : KC, FCC, UL, CE, CB

외형치수 (W x H x D) : 430mm x 88mm x 412.8mm

무게 : 6.75kg