**제품명 :** **HE-1101 (DirectIP HDMI/VGA엔코더)**

**1. 기능 및 구성**

HDMI/VGA 엔코더

HDMI, VGA 입력 지원

원격 마우스 조작 지원

최대 FULL-HD 입출력 지원

DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

**2. 제 원**

비디오 입력 : 1 HDMI, 1 VGA

비디오 출력: 1 HDMI(입력 바이패스), 1 VGA(입력 바이패스)

비디오 압축 방식 : H.265, H.264, MJPEG

입력 해상도: 최대 1920 x 1080

전송 속도 : 1920 x 1080 @ 30ips

네트워크 처리량 : 30Mbps

오디오 입력 / 출력 : 1 / 1

USB : USB(타입 B) x 1

이더넷 : 10/100Mbps

동작 온도 : 0°C ~ 40°C

전원 : 12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 2)

소비 전력 : 12V=, 0.46A, 5.52W / PoE, IEEE 802.3af(Class 2)

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수(W x H x D) : 200mm x 44mm x 153mm

무게 : 0.78kg