**제품명 :** **HR-C1645 (DirectCX 16채널 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

다양한 아날로그 입력 지원

최대 5MP 카메라 지원

HDMI 4K 출력

SPOT 모니터 지원

아날로그 카메라 원격 설정(UTC)

사생활 보호 영역 설정

최대 256배속 고속 재생

암호화 통신(SSL)

감시/녹화 멀티 스트림 (원격 데이터 감소)

간편 모바일 등록 서비스, FEN

스마트 압축을 통한 저장기간 상승

위변조 방지 영상 백업

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

비디오 입력 : 16 채널

지원 카메라 : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CVBS

비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC(Spot)

감시 최대 해상도 : 3840x2160

녹화 최대 처리량 : 480ips@1080P

녹화 해상도 : 최대5MP

녹화 압축방식 : H.265, H.264

HDD 장착 가능 수량 : SATA x4, eSATA x1

클라이언트 연결 : 고속 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도 : 채널 당 30ips@Full-HD

운영체제 : 임베디드 리눅스

오디오 입력 / 출력 : 4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI

알람 입력 / 출력 : 16 / 4

시리얼 인터페이스 : RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블록)

USB : USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1

인증 : KC, FCC, CE, CB, UL, PSE

외형치수 (W x H x D) : 430mm x 88mm x 415 mm

무게 : 5.7kg