**제품명 :** **INK-1100 (네트워크 키보드)**

**1. 기능 및 구성**

네트워크 카메라, DirectIP NVR, iNEX 원격 제어

네트워크 원격 USB 마우스 조작 지원

양방향 오디오 통신

PoE 지원 (IEEE 802.3af class 0)

**2. 제 원**

연결 : 2 RS485, 1 RJ45

전송 속도 : 300 bps ~ 115,200bps

지원 프로토콜 : 70여종의 PTZ 프로토콜

디스플레이 : LCD(2 Line)

USB : USB2.0 x 1, USB3.0 x 1

오디오 입력 / 출력 : 1 / 1

컨트롤러 : 조이스틱 + 메인 컨트롤 보드

동작 온도 : 0℃ ~ 40℃

전원 : DC 48V, 1A, PoE(IEEE 802.3af class 0)

소비 전력 : 48V=, 0.18A, 8.64W / PoE, IEEE 802.3af(Class 0)

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수(W x H x D) : 376.9mm x 95mm x 177.6mm

무게 : 1.2kg