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제품명 : IR-310D (스탠다드) (시큐리티 워크스테이션)

1. 기능 및 구성 
아이디스 모듈형, VMS iNEX솔루션 탑재
스토리지 구성 : 8 SATA + 3 eSATA포트
녹화 데이터 속도 최대 400Mbps (64채널 동시 녹화 권장)
IP 카메라, 아날로그DVR, TVR, DirectIP NVR 및 엔코더와 같은 IDIS 제품과의 완벽한 호환성
2U 랙 타입
H.264, H.265 코덱 및 지능형 코덱 지원
Onvif Profile S, Axis, Panasonic 외 다수 프로토콜 지원

2. 제 원  
소프트 웨어 : 아이디스 모듈형 VMS, iNEX솔루션 탑재
네트워크 연결 : 2 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)
녹화 데이터 속도 : 최대 400Mbps (64채널 동시 녹화 권장)
하드 디스크드라이브 구성 : 8 SATA + 3 eSATA / RAID 1, 5, 10 지원
SSD : 240G SSD (운영체제 전용)	
운영체제 : Windows Embedded 10 IoT Enterprise
프로세서 : Intel® I5-10500, 3.1GHz
메모리 : DDR4 PC-21300, 16GB
비디오 출력 : 2 HDMI
USB : 전면: 2개 (USB 2.0 x 2) / 후면: 4개 (USB 3.0 x 3, USB TYPE-C x 1)
동작 온도 : 0° ~ 40°C
동작 습도 : 0% ~ 90%
전원 입력 : 220VAC
전원 공급 장치 : 듀얼 파워 (Redundant SMPS)
전력 소비량 : 120w x 2
인증 : KC, FCC, CE, CB, UL, PSE
형태 : 2U 랙 타입
외형 치수(W x H x D) : 482.6mm x 88mm x 523.5mm
무게 : 12.6kg
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