**제품명 : IR-1100 (IDIS 워크스테이션)**

**1. 기능 및 구성**

아이디스 모듈형 VMS iNEX 솔루션 탑재

스토리지 구성 : 8Bay 핫 스왑, RAID 5,6 지원

녹화 데이터 속도 최대 1,024Mbps

IP 카메라, 아날로그 DVR, TVR, DirectIP NVR 및 인코더와 같은 IDIS 제품과의 완벽한 호환성

2U 랙 타입

H.264, H.265 코덱 및 지능형 코덱 지원

Onvif Profile S, Axis, Panasonic 외 다수 프로토콜 지원

**2. 제 원**

소프트 웨어: 아이디스 모듈형 VMS iNEX 솔루션 탑재

네트워크 연결: 4 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)

녹화 데이터 속도: 최대 1024Mbps

권장 카메라 수: 256 채널 동시 녹화 권장

하드 디스크드라이브 구성: 8 Bay SATA, 핫 스왑, RAID 5, 6 지원

운영체제: Microsoft® Embedded Windows Server 2016

프로세서: Intel® Xeon® Processor silver 4210 2.2G

메모리: 8GB RAM (1 x 8GB DDR4-2666MT/s RDIMM)

비디오 출력: 1 VGA

형태: 2U 랙 타입

본체 치수 (W x D x H): 482.0mm x 717.6mm x 86.8mm

무게: 34.5kg

전원 입력: 0-240V AC, 50/60Hz

전원 공급 장치: 듀얼 파워, 핫 스왑

전원 소비량: 750W

동작 온도: 10° to 35°C

동작 습도: 10% to 80%

랙 레일 시스템: 슬라이딩 레일 시스템

전원 케이블: 1

인증: FCC, KC