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제품명 : MNC427SR (Full-HD 30배 IR PTZ 카메라)

1. 개요
MNC427SR는 Full-HD해상도를 지원하는 고해상도 네트워크 PTZ 카메라 입니다. 다양한 감시 환경 구축을 위한 기능을 탑재하였으며, 쿼드 스트리밍의 안정적인 데이터 전송 및 각종 편의를 위한 기능이 적용된 제품 입니다.

2. 기능 및 구성 
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- Full HD (1080p) 해상도
- AF 광학 줌 렌즈 (f=4.3 - 129mm), 30x zoom
- micro SD/SDHC, Smart Failover (Up to 32GB)
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP66 지원
- 히터 내장
- 24VAC
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이나믹 레인지(WDR)
- 저조도 개선
- 디지털 이미지 스태빌라이저 (DIS)
[bookmark: _GoBack]- IR LED [거리: 150m(11ea)]
- Supports ONVIF

3. 제 원  
- 이미지 센서 : 1/2.8" CMOS
- 최대 해상도 : 1920 x 1080
- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
- 렌즈 타입 : AF Zoom Lens
- 초점 거리 : f=4.3 - 129mm
- 조리개 : F1.6 - 5.0
- 최저조도 : Color : 0.05 lux @ F1.6 / B/W : 0 lux (IR LED ON)"
- 다이나믹 레인지 : 120dB (True WDR) 
- 전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 ( 1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- Day and Night : IR 컷 필터 (자동)
- IR 거리 (LEDs) : 150 m / 492.1 ft (13ea)
- 비디오 압축 방식 : H.264 (MP), M-JPEG 
- 양방향 오디오 : Yes
- 멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple Streaming
- 이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)
- 내충격 대응 : IK10
- 방진 / 방수 대응 : IP66, Heater
- 동작 온도 :  -40°C ~ +50°C
- 전원 : 24VAC
- 소비 전력 : Max 58W(Heater on, IR LED ON)
- 외형 치수 (Ø x H) : 228mm x 357.5mm
- 무게 : 6.1kg
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