**제품명 : MNC5540BR (5MP IR 뷸렛 카메라)**

**1. 개요**

MNC5540BR는 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치가 가능한 5MP IR 뷸렛 카메라 입니다. 5MP (2592 x 1944) 해상도를 지원 합니다. 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

**2. 기능 및 구성**

- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

- 5MP (2592 x 1944) 해상도

- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.6 - 10mm)

- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)

- 양방향 오디오

- 알람 입력/출력

- IK10 / IP66 지원

- 히터 내장

- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC

- Day and night (ICR)

- 트루 와이드 다이나믹 레인지 (WDR)

- IR LED (거리 : 30m)

- 설치를 위한 3축 구조 설계

- ONVIF 지원

**3. 제 원**

- 이미지 센서 : 1/1.8" CMOS

- 최대 해상도 : 2592 x 1944

- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔

- 렌즈 타입 : 전동 가변 초점

- 초점 거리 : f=3.6 - 10mm

- 조리개 : F1.8 - 2.8

- 다이나믹 레인지 : 120 dB (True WDR)

- 전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)

- IR 거리 (LEDs) : 30 m / 98.4 ft (10 ea)

- 비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

- 멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple Streaming

- 이더넷 : RJ45 (10/100/1000BASE-T)

- 이벤트 동작 : 움직임 감지, 알람 인, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존

- 오디오 입력/출력 : Line-in 1ea / Line-out 1ea

- 알람 입력/출력 : Input 1ea / Output 1ea

- 내충격 대응 : IK10

- 방진 / 방수 대응 : IP66, Heater

- 동작 온도 : -40°C ~ +55°C

- 전원 : 12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)

- 소비 전력 : 12V=, 0.95A, 11.4W / PoE, IEEE 802.3af(Class 3)

- 인증 : FCC, CE, KC

- 외형 치수 (Ø x H) : Ø73.5mm x 311.1mm

- 무게 : 1.27kg