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제품명 : MNC5580SR (5MP 31배 IR PTZ 카메라)

1. 개요
[bookmark: _GoBack]MNC5580SR는 5MP 해상도를 지원하는 고해상도 네트워크 PTZ 카메라 입니다. 다양한 감시 환경 구축을 위한 기능을 탑재하였으며, 쿼드 스트리밍의 안정적인 데이터 전송 및 각종 편의를 위한 기능이 적용된 제품 입니다.

2. 기능 및 구성 
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치
- 5MP (3072 x 1728) 해상도
- AF 광학 줌 렌즈 (f=6.5 - 202mm), 31x zoom
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- 양방향 오디오
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP66 지원
- 히터 내장
- PoE (IEEE 802.3bt), 24V AC
- Day and night (ICR)
- 트루 와이드 다이나믹 레인지(WDR)
- 디지털 이미지 스태빌라이저 (DIS)
- IR LED (거리 : 200m)
- ONVIF 지원

3. 제 원  
- 이미지 센서 : 1/1.7" CMOS
- 최대 해상도 : 3072 x 1728
- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
- 렌즈 타입 : AF Zoom Lens
- 초점 거리 : f=6.5 - 202mm (31x)
- 조리개 : F1.55 - 4.8
- 최저조도 : Color : 0.1 lux @ F1.55 / B/W : 0 lux (IR LED ON)
- 다이나믹 레인지 : 120dB (True WDR)
- 전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 ( 1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- Day and Night : IR 컷 필터 (자동)
- IR 거리 (LEDs) : 200 m (2ea)
- 비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
- 양방향 오디오 : Yes
- 멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple Streaming
- 이더넷 : RJ45 (10/100/1000BASE-T)
- 내충격 대응 : IK10
- 방진 / 방수 대응 : IP66, Heater
- 동작 온도 : -40°C ~ +60°C 
- 전원 : 24VAC, PoE (75W)
- 소비 전력 : Max 68.6W(Heater on)
- 외형 치수 (Ø x H) : Ø242mm x 401.1mm
- 무게 : 7.4kg
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