■ 제품명 : MTC1206BR (HD-TVI IR 카메라)
1. 개요

MTC1206BR은 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI IR BULLET 카메라입니다. 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광보정, 화이트밸런스, 프라이버시 존, AGC, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.
2. 기능 및 구성 
- 1/2.8” SONY CMOS, 2메가픽셀

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)

- 가변 초점 렌즈 (f=2.8 - 12mm)

- 한글 OSD 지원

- 역광보정 : BLC, HSBLC 기능

- Day & Night 설정 기능

- 동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  
- 촬상 소자 : 1/2.8“ SONY CMOS. 2메가픽셀

- 최대 해상도 : 1920 x 1080 
- 주사 방식 : 프로그레시브

- 최대 화소 수 : 2000(H) x 1121(V)

- 유효 화소 수 : 1984(H) x 1105(V)

- 렌즈 : 가변 초점 렌즈 (f=2.8 - 12mm)
- 최저 조도 : 0 Lux ( IR LED On)
- S/N 비 : 50dB
- WDR : On / Off (Low, Middle, High)

- IR가시거리 : 40m (42EA)
- 전자 셔터 : Auto / Manual(1/30, 1/25sec ~ 1/30000sec) / FLK

 - AGC : 0 ~ 20 Level 조절 가능
 - Brightness : 0 ~ 20 Level 조절 가능
 - ACE : Off / Low / Middle / High

 - Day & Night : Auto(AGC) / Day / Night / Ext

 - 움직임 감지 : On / Off (최대 4개 영역)

 - 프라이버시 존 : On / Off (최대 16개 영역)

- 방진 / 방수 대응 : IP66

- 동작 온도 / 습도 : -10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90%

- 보관 온도 / 습도 : -20℃ ~ 60℃ / 0% ~ 95%

- 사용 전원 : DC 12V
- 소비 전력 : 7.2W

- 외형 치수(W x H x D) : 90mm x 90mm x 289mm
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