제품명 : NC-A220-3MW2 (뷸렛형 네트워크 센서라이트 MFZ카메라)
1. 개요

 NC-Z320-1ZW는 Full-HD 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 뷸렛형 카메라입니다. 트리플 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 정확한 모션 감지 및 경고를 위해 PIR 센서와 White LED를 적용하였으며, 본 제품에 탑재된 IR LED를 이용하여 주야간, 어느 곳에서나 완벽한 영상을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile 적용.
- Full-HD (1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 3.3~10mm MFZ렌즈 적용
- PIR센서 적용(센서라이트 기능 )
- 트리플 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용
- IP66 방진/방수

- ONVIF 지원
- VA기능 지원 (템퍼링, 트립존)

- 지능형 네트워크 알람기능
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.8”CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0Lux(IR LED On)
    - 렌즈 : 3.3~10mm MFZ 렌즈
    - 신호대 잡음비 : 50dB
    - Dynamic Range : 74.7dB
- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec

    - Day&Night : 지원
    - 영상출력 : RJ-45(Network), 1Terminal block
- 압축방식 : H.264 Main Profile

    - 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송
    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
    - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백
    - IR LED : 24EA, 야간 가시거리 30m
    - 방진/방수 : IP66
    - 영상분석 : 트립존, 탬퍼링

    - 동작온도 : -10℃~50℃
    - 전원 : DC 12V, PoE
    - 소비전력 : 7.56 W
- 치수 : 90x323x90 mm     - 중량 : 1.17kg
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