**제품명 : DC-E4212WR (Full-HD IR 뷸렛 카메라)**

**1. 개요**

DC-E4212WR는 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치가 가능한 Full-HD IR 뷸렛 카메라 입니다. Full HD (1080p) 해상도를 지원 합니다. 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

**2. 기능 및 구성**

- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

- Full HD (1080p) 해상도

- 고정 초점 렌즈 (f=4.0mm)

- IK10 / IP66 지원

- PoE (IEEE 802.3af Class 2)

- Day and night (ICR)

- IR LED (거리 : 20m)

- 설치를 위한 3축 구조 설계

- ONVIF 지원

**3. 제 원**

- 이미지 센서 : 1/2.9" CMOS

- 최대 해상도 : 1920 x 1080

- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔

- 렌즈 타입 : 고정 초점

- 초점 거리 : f=4.0mm

- 조리개 : F=2.15

- 다이나믹 레인지 : More than 70dB

- 전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)

- IR 거리 (LEDs) : 20 m (2 ea)

- 비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG,

- 멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple Streaming

- 이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

- 이벤트 동작 : 움직임 감지, 템퍼링, 트립존

- 오디오 입력/출력 : -

- 알람 입력/출력 : -

- 내충격 대응 : IK10

- 방진 / 방수 대응 : IP66

- 동작 온도 : -20°C ~ +55°C

- 전원 : PoE (IEEE 802.3af Class 2)

- 소비 전력 : PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 4.7W

- 인증 : FCC, CE, KC

- 외형 치수 (Ø x H) : 70mm x 65mm X 186.8mm

- 무게 : 0.335Kg