제품명 : NC-EA220-WP2 
1. 개요

 NC-EA220-WP2은 Full-HD 해상도를 지원하는 2메가픽셀 네트워크 IR 카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라입니다. 24개의 고휘도 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공하며 트리플 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile 적용, M-JPEG 듀얼코덱
- Full-HD(1920x1080) 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 고정초점렌즈 ( f=6.0mm, F2.0 )

- 트리플 스트리밍(3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IP66등급의 방진 방수
- 고휘도 IR LED 24EA 탑재, 야간 가시거리 15m 

- ONVIF 지원

3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.7”CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0Lux (IR LED ON)

    - 렌즈 : 고정초점렌즈 ( f=6.0mm, F2.0 )
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - Dynamic Range : 70dB(90dB@digital WDR)
    - 셔터스피드 : Auto / Manual(1/30~1/8,000 sec), Anti-flicker, Slow shutter(1/7.5s, 1/15s)

    - 영상출력 : RJ45(10/100BASE-T)
    - 압축방식 : H.264 Main Profile

    - 최대프레임레이트 : 30ips(@1920*1080)
    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : DirectIP 모드-쿼드 스트리밍, 일반 모드-트리플 스트리밍
    - 보안 : Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 탬퍼링, 트립존
- 동작온도 : 0~50°C
- 오디오/알람 : 1in / 1out
    - 전원 : PoE(IEEE802.3af class 2)
    - 소비전력 : 4.8W

    - 치수(Ø*H) : 68mm x 65.5mm x 127.5mm    - 중량 : 0.55kg
[image: image1.png]“IDIS

FAIQIAL ofolC A
Intelligent Digital Integrated Security





