**제품명 :** **NC-S3883HRX-A (4K 31배 IR PTZ 카메라)**

**1. 기능 및 구성**

12.4MP 저조도 특화 센서

AF 광학 줌 렌즈 (f=6.5 - 202mm), 31배 줌

Micro SD/SDHC/SDXC 지원

알람 입력/출력

IK10/IP66 등급

히터 내장

24VAC, PoE(75W)

트루 WDR 지원

스마트 IR LED (야간 가시 거리 : 200m)

ONVIF 지원

지능형 이미지 분석 이벤트 지원(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

스마트 PTZ 조작 지원

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

이미지 센서 : 1/1.7, 12.4MP 저조도 특화 CMOS

최대 해상도 : 3840 x 2160

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : AF 광학 줌 렌즈

초점 거리 : f=6.5 - 202mm (31배)

조리개 : F1.55 - 4.8

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(120dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1~1/5, 1/7.5, 1/15)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 200m (근거리 1 + 장거리1), 스마트 IR 밝기 조절

팬 범위 : 360° (무한 회전)

팬 속도 : Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)

틸트 범위 : 200° (-10~190°)

틸트 속도 : Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)

프리셋 : 256개

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

이벤트 : 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인

이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, , PTZ프리셋 이동

알람 입력 / 출력 : 8 / 2

내충격 대응 : IK10

방진 / 방수 대응 : IP66, 히터

전원 : 24VAC, PoE(75W)

인증 : KC, FCC, CE

외형 치수 (W x H) : Ø242mm x 401.8mm

무게 : 7.4kg