**제품명 :** **NR-1508P (DirectIP 8채널 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

최대 70Mbps 데이터 처리

최대 240ips 4K실시간 녹화

H.265 / H.264 코덱 지원

8채널 PoE 스위치 내장

SATA x1 포트 내장

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

비디오 입력 : 8 채널

최대 데이터 처리량 : 80Mbps

비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA

감시 최대 해상도 : 1920 x 1200

녹화 최대 처리량 : 40Mbps, 240ips@4K

녹화 해상도 : 최대4K

녹화 압축방식 : H.265, H.264

재생 퍼포먼스 : 4채널 Full-HD 동시 재생

HDD 장착 가능 수량 : SATA x1

클라이언트 연결 : 고속 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도 : 20Mbps

카메라 연결 : 고속 이더넷 x 8

카메라 전원공급 : PoE(IEEE 802.3at class 4)지원 8 포트, 50W

운영체제 : 임베디드 리눅스

USB : USB 2.0 x 2

전원 입력 : 56V , 1.28A

인증 : KC, CE, FCC

외형치수 (W x H x D) : 205mm x 44.5mm x 216.4mm

무게 : 1.2kg