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제품명 : NR-8564D (DirectIP 64채널 녹화기)

1. 기능 및 구성 
최대 540Mbps 데이터 처리
최대 1920ips 4K실시간 녹화
UHD 디스플레이 지원
H.265 / H.264 코덱 지원
SATA x8, eSATA x4 포트 내장
RAID 1, 5, 10 지원
듀얼 파워
대한민국 연구개발 및 제조

2. 제 원  
비디오 입력 : 64 채널
최대 데이터 처리량 : 540Mbps
비디오 출력 : 2 HDMI
감시 최대 해상도 : 3840x2160
녹화 최대 처리량 : 180Mbps 480ips@4K
녹화 해상도 : 최대 4K
녹화 압축방식 : H.265, H.264
재생 퍼포먼스 : 16채널 동시 재생
HDD 장착 가능 수량 : SATA x8, eSATA x4, RAID 1, 5, 10 지원
클라이언트 연결 : 기가비트 이더넷 x 1
클라이언트 전송속도 :  50Mbps
카메라 연결 : 기가비트 이더넷 x 3 SFP x 2
운영체제 : 임베디드 리눅스
오디오 입력 / 출력 : 1 RCA / 1RCA + 2HDMI
알람 입력 / 출력 : 16 / 4
시리얼 인터페이스 : RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블럭)
USB : USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
전원 입력 : 220VAC x 2
인증 : KC, FCC, UL, CE, CB, PSE
외형치수 (W x H x D) : 482.6mm x 88mm x 523.3mm
무게 : 12.63kg
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