**제품명 :** **TR-0425 (DirectIP 4채널 H.265 5MP 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

다양한 아날로그 입력 지원

최대 5MP 카메라 지원

HDMI 4K 출력

아날로그 카메라 원격 설정(UTC)

사생활 보호 영역 설정

최대 256배속 고속 재생

암호화 통신(SSL)

감시/녹화 멀티 스트림(원격 데이터 감소)

간편 모바일 등록 서비스, FEN

스마트 압축을 통한 저장기간 상승

위변조 방지 영상 백업

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

비디오 입력: 4 채널

지원 카메라: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CVBS

비디오 출력: 1 HDMI, 1 VGA

감시 최대 해상도: 3840x2160

녹화 최대 처리량: 120ips@1080P

녹화 해상도: 최대5MP

녹화 압축방식: H.265, H.264

재생 퍼포먼스: 4채널 Full-HD 동시 재생

HDD 장착 가능 수량: SATA x2

클라이언트 연결: 고속 이더넷 x 1

클라이언트 전송속도: 120ips@Full-HD

원격 클라이언트: 아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스

운영체제: 임베디드 리눅스

오디오 입력/출력: 4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI

알람 입력/출력: 4 / 1

시리얼 인터페이스: RS232(터미널 블럭), RS485(터미널 블록)

USB: USB 2.0 x 2

유저 인터페이스: 마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드

전원 입력: 12VDC

인증: FCC, CE, KC

외형치수 (W x H x D): 300mm x 67mm x 242.1mm

무게: 3.0kg