**제품명 : TR-0812A (DirectCX 8채널 아날로그 녹화기)**

**1. 개요**

TR-0812A은 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectCX™를 기반으로 이루어진 8채널 DVR입니다. 다양한 아날로그 입력을 지원하며, 최대 240ips Full HD 녹화를 지원합니다. 동축 케이블을 통한 OSD제어를 지원 하며, FEN 서비스를 통해 원 클릭 네트워크 구성을 지원 합니다.

**2. 기능 및 구성**

- 다양한 아날로그 입력 지원

- 최대 240ips 4MP 녹화

- 최대 5MP 해상도 지원

- HDMI/VGA Full-HD 출력

- 동축 케이블을 통한 긴 전송 거리

- 동축 케이블을 통한 OSD제어 지원

- FEN 서비스를 통한 원클릭 네트워크 구성 지원

**3. 제 원**

- 비디오 입력 : 8 BNC (다양한 아날로그 입력 지원)

- 비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA

- 감시 해상도 : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024

- 감시 속도 : Up to 120ips

- 녹화 해상도 : 5MP(2560x1944) 4MP(2560x1440) 3MP(1920x1536), 1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240, 480x240, 360x240

- 압축방식 : H.264

- HDD : SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")

- 클라이언트 연결 : Fast Ethernet x1

- 운영체제 : Embedded Linux

- 외형치수 (W x H x D) : 205mm x 44.5mm x 223.4mm

- 중량 : 1.24kg (with 1 HDD)

- 동작 온도 : 0°C to 40°C

- 전원 입력 : Adaptor Input : 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A, Output : 12V DC, 3A

- 전력 소비량 : 12V=, 1.11A, 13.32W

- 인증 : FCC, CE, KC