**제품명 :** **TR-1626 (DirectCX 16채널 하이브리드 녹화기)**

**1. 기능 및 구성**

최대 12MP 네트워크 카메라 입력

다양한 아날로그 카메라 입력

UHD 디스플레이

아날로그 카메라 원격 설정(UTC)

간편 모바일 등록 서비스, FEN

아이디스 클라우드 매니저 지원

최대 256배속 고속 재생

인텔리전트 코덱

사생활 보호 영역 설정

위변조 방지 영상 백업

대한민국 연구개발 및 제조

**2. 제 원**

비디오 입력 : 16 채널 (아날로그 16채널 + 네트워크 8채널)

지원 카메라 : 아날로그: 5MP, 4MP, 1080P, 720P, CVBS / 네트워크: 최대 12MP

비디오 출력 : 1 HDMI, 1 VGA

감시 최대 해상도 : 3840 x 2160

감시 속도 : 최대 480ips

녹화 최대 처리량 : 아날로그: 160ips@5MP / 네트워크: 240ips@UHD (90Mbps)

녹화 해상도 : 아날로그: 최대5MP / 네트워크: 최대 4K

녹화 압축방식 : 아날로그: H.265, 인텔리전트 코덱 / 네트워크: H.265, H264, 인텔리전트 코덱

재생 퍼포먼스 : 16채널 동시 재생

HDD 장착 가능 수량 : SATA x2

클라이언트 연결 : 고속 이더넷 x 1

네트워크 카메라 연결 : 고속 이더넷 x 1

네트워크 전송속도 : 50Mbps

원격 클라이언트 : 아이디스 클라우드 매니저 (PC/스마트폰)

운영체제 : 임베디드 리눅스

오디오 입력 / 출력 : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI

알람 입력 / 출력 : 8 / 1

시리얼 인터페이스 : RS232 / RS485(Terminal Block)

USB : USB 2.0 x 2

인증 : KC, FCC, CE

외형치수 (W x H x D) : 340mm x 44mm x 302.3mm

무게 : 4.8kg