제품명 : IDC801BRC (52만화소 차량번호판 카메라)
1. 개요

IDC801BRC는 52만 화소 SONY Super HAD CCDⅡ를 채용한 620TV본의 고해상도로 차량 번호판을 선명하게 인식하는 카메라 입니다. 5~50mm의 가변렌즈와 98개의고성능 IR LED를 채용하여 주야간 구분 없이 우수한 식별력을 지원하며, 이동중인 차량의선명한 영상 확보를 제공하는 고성능 제품입니다.
2. 기능 및 구성

•우수한 차량 번호판 식별 성능
•1/3”SONY Super HAD CCD Ⅱ, 41만 화소
•수평해상도 620TV본
•최저조도 : 0Lux (IR LED On)

•역광 보정 기능 지원
•Day&Night 설정 기능
•하우징 일체형의 견고한 구조

3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 41만
신호방식 NTSC

최대화소수 1020(H) x 508(V)

촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V)

유효화소수 976(H) x 494(V)

동기방식 Internal | 수평해상도 620TV본
최저조도 0Lux (IR LED On) | 신호대잡음비 52dB이상
화이트밸런스 ATW/AWC →Set/AWB/Manual

비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm | 전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/120,000sec)

OSD 한글OSD | 역광보정 BLC/HCL/Off

DNR On / Off | AGC On / Off

Day & Night Color / BW / Auto

프라이버시 존 On / Off (최대 12개 영역)

렌즈 5~50mm Varifocal Lens

IR LED 98EA | IR LED 가시거리 Indoor : 100M / Outdoor : 80M

방진 방수 IP66 | 사용전원 DC12V, 5A (어댑터 포함)

동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 260mm(W) x 210mm(H) x 290mm(D)

중량 2300g
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