제품명 : IR-100 (SERVER PC)
1. 개요
IR-100은 아이디스의 독자적인 iNEX 시스템을 채용한 SERVER PC 로서 네트워크로 연 결된 영상을 최대 Full-HD (1920 x 1080) 30ips로 녹화합니다. IR-100의 강력한 성능은 최대 20명의 동시 접속을 지원하며, Onvif 프로토콜 지원을 통하여 광범위한 장비의 호환 성을 제공합니다. 강력한 네트워크 성능으로 iNEX Client 를 활용한 선명한 영상 감시, 영상 백업, 장비 설정 등을 지원합니다. 
.2. 기능 및 구성
ㆍiNEX 기반의 최적의 감시환경 및 편의성 제공 
ㆍ전면 USB를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원 
ㆍ자체 방화벽 기능으로 바이러스 침입 원천 차단 
ㆍHDMI, VGA 듀얼 모니터 출력 지원 
ㆍONVIF 프로토콜 지원 
ㆍHDD S.M.A.R.T 기능 제공
ㆍVA기능 적용 (트립존, 로이터링, Object detection)
3. 제 원 
  1)영상입력 : Network
2)영상출력 : HDMI, VGA, DP 
3)카메라채널 : 최대 64채널
  4)감시속도 : 1920x1080 @30ips
5)녹화속도 : 1920x1080 @30ips
6)VMS탑재 : iNEX Standard
7)원격 제어 : 지원
  8)O/S : Windows Embedded Standard 8
  9)프로세서 : Intel 6th QUAD i7-6700 CPU (with internal intel HD graphics 530)
  10)메모리 : DDR4 PC4-17000 8GB (4GB Dual)
  11)네트워크 : 2x GbERJ-45 ports(1000Base-T)
12)데이터 백업 : 1 DVD-RW(Option, External)
13)하드디스크 드라이브 호환 : RAID 5
  14)저장용량 : 기본 3TB (최대 54TB, 5 x SATA + 1 x eSATA)
16)사용전원 : AC 100~240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A, 150W
17)크기/중량 : 440mm(W) x 177mm(H) x 462mm(D) , 15.3Kg
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