**제품명 :** **DH-2018P (16포트 PoE 스위치 허브)**

**1. 기능 및 구성**

DirectIP NVR 연동 지원

PoE(IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 지원

최대 140W PoE 제공

PoE 포트 x16 (10/100 BASE-T)

업링크 포트 x2 (10/100/1000 BASE-T)

**2. 제 원**

메모리 : 256MB SDRAM, 32MB Flash

스위칭 용량 : 7.2Gbps

서비스 포트 : 16 RJ45 (10/100BASE-T)

업링크 포트 : 2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)

지원 PoE 규격 : IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009

PD 연결 : 최대 16 IEEE 802.3af PDs or 최대 4 IEEE 802.3at PDs

PSE 용량 : 140W

동작 온도 : 0°C ~ 40°C

전원 : 220VAC

소비 전력 : 160W

인증 : FCC,CE,KC,UL,CB

외형 치수(W x H x D) : 430mm x 44mm x 180mm

무게 : 2.05Kg