**제품명 :** **IDS1004-A (eSATA 스토리지)**

**1. 기능 및 구성**

19 인치랙 마운트 타입

최대 4 Bay SATA II(3 Gbps) HDD 장착

SATA-to-SATA 포트 멀티플라이어 지원

RAID 0 / 1+0 / 5 지원

대용량 스토리지 풀로 손쉬운 확장

랙 공간·용량 대비 최고 효율

**2. 제 원**

연결 : eSATA x 1

HDD 장착 가능 수량 : SATA x 4

지원 레이드 : RAID 1, 5, 10

최대 용량 : 72TB=18TB x 4

동작 온도 : 0℃ ~ 40℃

동작 습도 : 0% ~ 90%

전원 : 220VAC

소비 전력 : 40W

인증 : KC, FCC, CE, CB, UL

외형 치수(W x H x D) : 480mm x 44mm x 346mm

무게 : 6.4kg